|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK** | **PRILOG II.** |
|  |
| **Predmet nabave:** | **Nabava opreme za proizvodnju sladoleda****Evidencijski broj nabave: 3-2019** |

**Upute za popunjavanje**

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke zahtjeve koje ponuđena roba/usluge moraju zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije » definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe/usluga (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne specifikacije ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac « Napomene ponuditelja » ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena naručitelja » ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja.

Za sve opisane elemente u kojima se spominje točan naziv proizvoda/usluge moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod/uslugu. Ukoliko je ponuđen jednakovrijedan proizvod u ponudi je obavezno dostaviti dokaze jednakovrijednosti.

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti sve tražene tehničke zahtjeve/specifikacije određene u ovom dokumentu i u dokumentaciji za nadmetanje.

Eventualna prateća dokumentacija koja se dostavi kao nadopuna ovoj ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude, kako bi evaluatori jasno mogli razaznati konfiguraciju / ponudu.

Ponude koje ne identificiraju precizno tražene specifikacije mogu biti odbijene od strane evaluacijskog odbora.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

**Tehničke specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Redni broj** | **2. Zahtijevane tehničke specifikacije** | **3. Ponuđene tehničke specifikacije** | **4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** | **5. Bilješke odbora za ocjenu ponuda DA/NE****(Popunjava Naručitelj!)** |
| **1.** | **KONTINUIRANI FREEZER****Količina: 1 komad** |  |  |  |
|  | **PROIZVOĐAČ:** |  |  |  |
|  | **MODEL:** |  |  |  |
|  | Kontinuirani freezer za proizvodnju sladoleda kapaciteta minimalno 1200l/h  |   |   |   |
|  | 2 cilindra za punjenje 2 okusa |   |   |   |
|  | Ekstruzijska izlazna pumpa za svaki cilindar |  |  |  |
|  | Mogućnost overruna (prihvat zraka) minimalno 100% |   |   |   |
|  | Sanitarno ubrizgavanje zraka |  |  |  |
|  | Dvoklipna pumpa |  |  |  |
| **2.** | **VOLUMETRIJSKA PUNILICA****Količina: 1 komad** |  |  |  |
|  | **PROIZVOĐAČ:** |  |  |  |
|  | **MODEL:** |  |  |  |
|  | Poluautomatska volumetrijska punilica, samostojeća |   |   |   |
|  | Sanitarni cilindar za pumpanje i doziranje čokoladne kreme |   |   |   |
|  | Kapacitet do 1200ml |   |   |   |
|  | Mogućnost reguliranja volumena usisavanja |   |   |   |
| **3.**  | **CNC PUNILICAKoličina: 1 komad** |  |  |  |
|  | **PROIZVOĐAČ:** |  |  |  |
|  | **MODEL:** |  |  |  |
|  | CNC punilica s prihvatom za izlaznu cijev punjenja sladoleda |   |  |  |
|  | Prihvat kadica veličine od 4,5l do 8l |  |  |  |
|  | Uključeni pripadajući programi za upravljanje |  |  |  |
|  | Izrada inox |  |  |  |
| ***4.*** | **USAVRŠAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA CNC PUNILICI****Količina: 1 usluga** |  |  |  |
|  | Usavršavanje 3 djelatnika za rad na CNC punilici u trajanju od najmanje 30h na lokaciji Naručitelja |  |  |  |
| **5.**  | **PASTERIZATOR ZA SLADOLEDKoličina: 1 komad** |  |  |  |
|  | **PROIZVOĐAČ:** |  |  |  |
|  | **MODEL:** |  |  |  |
|  | Kapaciteta minimalno 600l |  |  |  |
|  | Elektromotorna miješalica |  |  |  |
|  | Leptir ventil veličine minimalno DN32 |  |  |  |
|  | Sonda za mjerenje temperature |  |  |  |
|  | Izrada inox |  |  |  |
| **6.** | **TRANSPORT, MONTAŽA I PUŠTANJE U POGON, OBUKA** |  |  |  |
|  | Transport i montaža opreme u prostoru Naručitelja na adresi 21300 Makarska, Put Volicije 8, uključivo sav montažni pribor i potrošni materijal, do stanja pune funkcionalnosti te puštanje u pogon. Uključena obuka djelatnika za rukovanje s opremom. |  |  |  |
| **7.**  | **JAMSTVO** |  |  |  |
|  | Jamstveni rok za opremu u minimalnom trajanju od 24 mjeseci. |  |  |  |
| **8.**  | **ROK IZVRŠENJA**  |  |  |  |
|  | Rok izvršenja cjelokupnog predmeta nabave maksimalno 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora. |  |  |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. Za Ponuditelja

 (mjesto) (datum)

 M.P. ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

**Troškovnik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | Opis stavke | Model iz kataloga/ ponude (navesti) ili internet link za tehnički opis opreme (gdje je primjenjivo)\* | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK\*\* ili EUR\*\*\*) | Ukupna cijena (HRK\*\* ili EUR\*\*\*) |
|   | 1 |   | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 |
| 1. | **Kontinuirani freezer** |  | Komad | 1 |   |   |
| 2. | **Volumetrijska punilica** |  | Komad | 1 |  |  |
| 3. | **CNC punilica** |  | Komad | 1 |  |  |
| 4. | **Usavršavanje djelatnika za rad na CNC punilici** |  | Usluga | 1 |  |  |
| 5. | **Pasterizator za sladoled** |  | Komad | 1 |  |  |
| **CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:** |  |
| **IZNOS PDV-a:** |  |
| **CIJENA PONUDE S PDV-om:** |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. Za Ponuditelja

 (mjesto) (datum)

 M.P. ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

\* Proizvodi koji su navedeni u troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u troškovniku.

\*\* Ispunjava ponuditelji iz Hrvatske.

\*\*\* Ispunjava ponuditelj iz inozemstva.