|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK** | | | **PRILOG II.** |
|  | |
| **Predmet nabave:** | **Nabava rashladne opreme**  **Evidencijski broj nabave: 5-2020** | | |

**Upute za popunjavanje**

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke zahtjeve koje ponuđena roba/usluge moraju zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije » definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe/usluga (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne specifikacije ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac « Napomene ponuditelja » ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena naručitelja » ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja.

Za sve opisane elemente u kojima se spominje točan naziv proizvoda/usluge moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod/uslugu. Ukoliko je ponuđen jednakovrijedan proizvod u ponudi je obavezno dostaviti dokaze jednakovrijednosti.

Ponuditelj je obvezan zadovoljiti sve tražene tehničke zahtjeve/specifikacije određene u ovom dokumentu i u dokumentaciji za nadmetanje.

Eventualna prateća dokumentacija koja se dostavi kao nadopuna ovoj ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude, kako bi evaluatori jasno mogli razaznati konfiguraciju / ponudu.

Ponude koje ne identificiraju precizno tražene specifikacije mogu biti odbijene od strane evaluacijskog odbora.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

**Tehničke specifikacije – Rashladna oprema**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Redni broj** | **2. Zahtijevane tehničke specifikacije** | **3. Ponuđene tehničke specifikacije** | **4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju** | **5. Bilješke odbora za ocjenu ponuda DA/NE** |
| **1.** | **Čuvari smjese, 1 komplet** |  |  |  |
| 1.1. | Komplet se sastoji od 4 komada |  |  |  |
| 1.2. | Kapacitet min. 600 lit/h |  |  |  |
| 1.3. | Okomiti, cilindrični, izolirani spremnik, kapaciteta min. 600 lit., od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 1.4. | Cjevasti isparivač na stjenkama (zidnim i podnim) spremnika za prijenos topline |  |  |  |
| 1.5. | Završna obrada nehrđajućeg čelika za korištenje u prehrambenoj industriji |  |  |  |
| 1.6. | Otvoreni tip spremnika sa duplim poklopcem |  |  |  |
| 1.7. | Elektronički, programabilni, upravljački termometar |  |  |  |
| 1.8. | Lopatica s elektromotorom od min 0,1 KS, minimalno 30 o/min pogodna za mješavinu sladoleda s viskoznošću manjom od 250 cp |  |  |  |
| 1.9. | Izlazni troputi ventil DN32 ili jednakovrijedno, standard DIN11851 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 1.10. | Podesive nogice od nehrđajućeg čelika, 3 komada |  |  |  |
| **2.** | **Rashladna vitrina za sladoled, 1 komad** |  |  |  |
| 2.1. | Temperatura hlađenja na -16/-18 °C |  |  |  |
| 2.3. | Kapacitet min 24 kadice 360x165x120mm |  |  |  |
| 2.4. | Klimatska klasa: min 7 (35°C/75 %UR) |  |  |  |
| 2.5. | Monofazni motor: Snaga u hlađenju min 2,5 kW, Snaga u otapanju min 3,8 kW |  |  |  |
| **3.** | **Dobava, isporuka i montaža na lokaciji Naručitelja uključivo sav montažni pribor i potrošni materijal do stanja pune funkcionalnosti te puštanje u pogon** |  |  |  |
| **4.** | **Obuka 1 djelatnika za rukovanje s čuvarima smjese na lokaciji Naručitelja** |  |  |  |
| **4.** | **Dokumentacija: Upute za rad na engleskom jeziku** |  |  |  |
| **5.** | **Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci** |  |  |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. Za Ponuditelja

(mjesto) (datum)

M.P. ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

**Troškovnik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | Opis stavke | Model iz kataloga/ ponude (navesti)  ili internet link za tehnički opis opreme (gdje je primjenjivo)\* | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK\*\* ili EUR\*\*\*) | Ukupna cijena (HRK\*\* ili EUR\*\*\*) |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 |
| 1. | **Čuvari smjese** |  | komplet | 1 |  |  |
| 2. | **Vitrina za sladoled** |  | komad | 1 |  |  |
| **CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:** | | | | | |  |
| **IZNOS PDV-a:** | | | | | |  |
| **CIJENA PONUDE S PDV-om:** | | | | | |  |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. Za Ponuditelja

(mjesto) (datum)

M.P. ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

\* Proizvodi koji su navedeni u troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u troškovniku.

\*\* Ispunjava ponuditelji iz Hrvatske.

\*\*\* Ispunjava ponuditelj iz inozemstva.